# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	Texte
GROUP	2	Materiaux
GROUP	3	Genie climatique
GROUP	4	Cotes
GROUP	5	Autre
GROUP	6	Donnees d'identification
GROUP	7	Contraintes
GROUP	8	Graphisme
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE
PARAM	7313c002-101c-460d-9051-2100a3d618db	Corniere9	YESNO		8	1
PARAM	9163d003-dae4-4ef7-9fcc-53b8ee1db03a	Isolant_30mm	YESNO		2	1
PARAM	e88bc207-a24c-4b63-a2b3-ada41fd927c6	Nombre_De_Caches_Tubes	INTEGER		8	1
PARAM	4a4eb509-bcde-4555-82d8-af847ba42b7c	IfcParametre	TEXT		1	1
PARAM	82f6720c-efe2-44c8-b612-57f0a9343df5	Ecartement_Entre_Cornieres_Suspension	LENGTH		4	1
PARAM	596a5711-e6a5-4259-a95f-140fcac9dc87	Tube_Circulation_Ø_Exterieur	LENGTH		4	1
PARAM	41e7d812-f8dd-4e92-aaf5-b19187039d40	Hauteur_Rebords_Deflecteur	LENGTH		4	1
PARAM	46560c13-7f99-4c6b-9a09-66f33fe04d66	Debord_Tubes_Collecteur_Alimentation	LENGTH		4	1
PARAM	164bb414-ba33-4b8f-b92a-7fef30ac4864	Nombre_Lignes_De_Tuyaux	INTEGER		7	1
PARAM	ee20c216-42aa-4261-8227-124d44275752	Raccord_Retour_Male_Ø_Exterieur	LENGTH		4	1
PARAM	ad399118-3c7d-45f6-bda7-90f7533697d5	Taille	TEXT		6	1
PARAM	78e23e19-bf59-4782-9208-ee26cdc11921	Corniere6	YESNO		8	1
PARAM	f092751b-efdc-4ac1-a83a-afec80aba3d1	Longueur_Un_Element	LENGTH		4	1
PARAM	81daa81b-6790-46e4-bca8-91e5989894c0	Tole_Superieure_Longueur	LENGTH		4	1
PARAM	afb95c1c-518e-4cd3-ac81-9b0e6fd437c3	Cote_Suspension_A	LENGTH		4	1
PARAM	3e72611f-9731-4a7c-9462-b863e81c3582	Tube_Circulation_Epaisseur	LENGTH		4	1
PARAM	57766121-acc7-4baa-b5a2-d6957f199681	Materiau_Collecteurs	MATERIAL		2	1
PARAM	bbc4c122-7fbb-438d-a3be-5dd0f64658ea	Longueur_Totale	LENGTH		4	1
PARAM	c8787924-9947-4f4f-8f32-e6a4242dab7f	Materiau_Collecteur	MATERIAL		2	1
PARAM	1535b924-26ce-48ab-82c8-2095c8da5517	Debord_Tubes_Cote_Entree	LENGTH		4	1
PARAM	eda2a125-ac19-493c-8e5d-b0c5cf79036c	Materiau_Joue	MATERIAL		2	1
PARAM	c90f392f-92f5-4146-960d-ebae3b18be24	Collecteur_de_Bouclage	YESNO		6	1
PARAM	c41b7d31-e8dd-42d9-a4b4-fa17e2dd6f8a	Panneau_Hauteur_Rebords	LENGTH		4	1
PARAM	b82e7933-f197-4deb-8fb7-dabe8f0a1a8f	Cache_Tubes_Collecteur_Bouclage	YESNO		8	1
PARAM	d3fd4b34-2317-4825-815b-85b0b53c00da	Debord_Tubes_Cote_Sortie	LENGTH		4	1
PARAM	7ecd7037-ce52-4479-b5ff-da5d5e2a8a1c	Corniere3	YESNO		8	1
PARAM	48c7a63e-4a0c-4f59-b5d6-e6dd70fa1502	Isolant_50mm	YESNO		2	1
PARAM	6add1641-c464-40fe-be30-f96a59de72a2	Materiau_Panneau	MATERIAL		2	1
PARAM	8dcf7643-4752-495a-94a2-59390419b996	Nombre_Raccords_GEBERIT_61703	INTEGER		6	1
PARAM	da080a46-7034-4d9a-ab64-8b079dd41786	Joue_Longueur	LENGTH		4	1
PARAM	87301d58-78f9-4207-8235-cbfcc436f82b	Poids	TEXT		6	1
PARAM	c9a04759-c69e-4d15-b995-615d94f7c8da	Temperature_Entree	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	aaded25c-3b6d-4635-adc4-c5fd85175d94	Tole_Superieure_Largeur	LENGTH		4	1
PARAM	72e4cf5f-e237-4f71-a9c5-42caa361b218	Caches_Tubes_Cote_Sortie	YESNO		8	1
PARAM	e8043263-5af5-4390-b050-2fbb56d3c860	Cote_Suspension_B	LENGTH		4	1
PARAM	ca753d65-3bf9-491c-b59f-a94073397487	Axe_Tubes	LENGTH		4	1
PARAM	e7eea566-0e3e-4704-859f-bd865eefcee3	Puissance_Delta_55°C	HVAC_POWER		3	1
PARAM	1ce38e68-b980-4941-9eea-b305697a1e8c	Ecartement_Entre_Panneaux	TEXT		3	1
PARAM	0901b468-3063-4e51-87d0-7e18eec7fb01	Joues_Laterales	YESNO		6	1
PARAM	99073c7d-3d43-47ca-bef8-63c637130da1	Panneau_Epaisseur	LENGTH		4	1
PARAM	494c237f-fb57-48ad-b3a8-5b2d8fb286cf	Materiau_Deflecteur	MATERIAL		2	1
PARAM	2c38ab7f-3a3d-4a6b-a426-eaa8e6470ba3	ØPercement_Cornieres	LENGTH		4	1
PARAM	d795d07f-2e49-4580-8518-f328b56a3efa	Decalage_Vertical	LENGTH		4	1
PARAM	243c2c80-8d24-4bc3-9132-9d505855ddfd	Largeur_Deflecteur	LENGTH		4	1
PARAM	1bdce082-1eef-42be-8da9-c156906b0fba	Materiau_Corniere	MATERIAL		2	1
PARAM	6a9ee788-fb09-46f4-965c-3854b5957f31	Longueur_Deflecteur	LENGTH		4	1
PARAM	0b8aa18b-454e-4e4b-bae1-6a02ba31381c	Serie	TEXT		6	1
PARAM	5bcc338c-c86b-4db5-81e1-e52e9a70a4c4	Perte_de_Charge	HVAC_PRESSURE		3	1
PARAM	c519c28c-a12c-49ae-b1e0-17efdaee92d1	Largeur_Un_Element_(pas)	LENGTH		4	1
PARAM	c3548693-e1bd-4ffc-b911-efdbd7c0b5f0	Largeur_Totale	LENGTH		4	1
PARAM	8b308993-743d-472c-abd1-3130c5fead99	Debit	PIPING_FLOW		3	1
PARAM	47114c94-f76d-4133-aae0-78e779c6806c	Largeur_Un_Element	LENGTH		7	1
PARAM	35177798-373e-4437-8ef1-4ab99347a6f9	Nombre_Manchons_Acier_Carbone_Geberit	INTEGER		6	1
PARAM	f513209a-3699-4f26-ab2c-41185fc9971f	Vidange_Femelle_Ø	LENGTH		4	1
PARAM	b67ba29a-61a9-4ac4-ab6c-fffc23bbd5f2	Temperature_Sortie	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	65124c9b-3fe4-4a6c-96f1-df81a7eba37a	Tole_Superieure	YESNO		6	1
PARAM	5fa2b5a1-9285-47e2-970b-bc62565d44dc	Raccord_Alimentation_Male_Ø_Exterieur	LENGTH		4	1
PARAM	db4b9ba7-a510-47c2-8141-6211c72ac9c7	Contenance_En_Eau	PIPING_VOLUME		3	1
PARAM	7b820aa9-e4c9-4ae4-99b3-fce00f36af56	Epaisseur_Corniere	LENGTH		4	1
PARAM	1e7ff5a9-1281-4ba6-8b3a-c10089751e7b	Purge_Femelle_Ø	LENGTH		4	1
PARAM	be7e1bb2-d18d-44b4-be63-dc639ace0c76	Choix_Du_Type_Texte	FAMILYTYPE	-2000151	5	1
PARAM	2d9f79ba-158f-413b-b9bd-3adc7ed76ab1	Temperature_Ambiante	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	1de447bd-ab6d-47b0-a9eb-ea126a4d28f4	Puissance_Thermique	HVAC_POWER		3	1
PARAM	80813bc1-d77f-4b57-98a9-5f56fb0a69a4	Nombre_De_Cornieres_Suspension	INTEGER		8	1
PARAM	f9200cc4-364c-432c-ae20-ddf6e0121b9b	Type_De_Collecteur_Alimentation	TEXT		6	1
PARAM	fe42d9c4-88cf-4765-abbe-36c25eb8815e	Code	TEXT		6	1
PARAM	353fa3c8-0543-4985-9239-cf29a37407f3	Epaisseur_Deflecteur	LENGTH		4	1
PARAM	15e26eca-d789-4213-ae50-acb8233be023	Materiau_Isolant	MATERIAL		2	1
PARAM	93f0a9d1-187d-49fb-96b3-25f3a4c70260	Cache_Tubes_Oppose_Collecteur_Bouclage	YESNO		8	1
PARAM	86c9afd5-2ac1-45ba-89a7-c0dcf1321730	Dessinateurs	TEXT		5	1
PARAM	4d1ffad8-23fc-46e2-a5b0-d51f38a76074	Type_De_Montage	TEXT		6	1
PARAM	7efaead9-6e3b-4aaa-bfec-3e08a3560f5f	Corniere12	YESNO		8	1
PARAM	d19278dc-e0b5-4a0f-af45-957b4fa858ec	Cache_Tubes_Cote_Entree	YESNO		8	1
PARAM	94880fdd-600b-46ed-8402-412ed8429913	Cache_Tubes_Collecteur_Alimentation	YESNO		6	1
PARAM	978b49e4-8f74-46bb-b016-0d68f500298f	Tube_Circulation_Ø_Interieur	LENGTH		4	1
PARAM	e27534e7-aeec-4845-8380-4dea6c45f4e8	Site_Constructeur	URL		6	1
PARAM	4502a6e9-32dc-4181-97cb-0ccf4fa261c7	Classement_Au_Feu	TEXT		6	1
PARAM	00aee6ec-b79e-4332-bbf4-0db311d6bf24	Debord_Tubes_Collecteur_Bouclage	LENGTH		4	1
PARAM	670929f4-7029-4451-9f65-3ff80c9de624	Hauteur_Minimale_Dinstallation	LENGTH		3	1
PARAM	cb5695f4-4e08-42a6-be92-58549d38929a	Materiau_Tube	MATERIAL		2	1
PARAM	b56b0df7-f1f0-40ff-b166-cd3d7a38d8d6	Temperature_Maximale_De_Leau	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	b3a564fb-7b05-4c90-bfb4-68016e8dd738	Fiche_Technique	URL		6	1
PARAM	f85a3dff-f95d-4532-b3a4-909db2d61c62	Cache_Tube_Oppose_Collecteur_Alimentation	YESNO		8	1
