# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	Texte
GROUP	2	Materiali e finiture
GROUP	3	Dati di Progetto
GROUP	4	Dimensioni
GROUP	5	Altro
GROUP	6	Dati di Identificazione
GROUP	7	Vincoli
GROUP	8	Grafica
GROUP	9	Protezione Contro Gli Incendi
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE
PARAM	4a4eb509-bcde-4555-82d8-af847ba42b7c	IfcParametre	TEXT		1	1
PARAM	3843600c-a142-407b-8c19-e679a7d02be3	Staffe_di_sospensione3	YESNO		8	1
PARAM	81b91b0f-633b-4532-9592-ec24eb8db871	Diametro_Esterno_Tubi_In_Acciaio	LENGTH		4	1
PARAM	d1c82010-946f-4ddc-87bc-b6176c2e1baa	Classificazione_Resistenza_Al_Fuoco	TEXT		9	1
PARAM	70215810-c997-46eb-a160-d04a8404e316	Isolante_30mm	YESNO		2	1
PARAM	2152b616-be94-4544-ad89-b37b961c72c4	Spessore_Tubi_In_Acciaio	LENGTH		4	1
PARAM	6a545d1d-1330-4b50-9c32-c0488beb1164	Tipo_Di_Installazione	TEXT		6	1
PARAM	ba3b5f1d-24f3-4bdc-a94e-a1fd12a74188	Larghezza_Pannello_Radiante	LENGTH		4	1
PARAM	b947a61e-29ec-47c0-b7ae-5e6d11784878	Spessore_Pannello_Radiante	LENGTH		4	1
PARAM	62322320-7461-4c3a-9364-cdc164fde65e	Lunghezza_Pannello_Radiante	LENGTH		4	1
PARAM	562faa21-37ac-46ef-881a-c27619e8ad87	Distanza_fra_Pannelli	TEXT		3	1
PARAM	f58c422a-d671-482b-85ce-b7f4191f9a9e	Numero_linee_di_Tubi	INTEGER		7	1
PARAM	5884e52d-6e4e-4156-b2cb-11dfd84b1d03	Materiale_Collettore	MATERIAL		2	1
PARAM	20974f3c-270e-47eb-b8a7-6937b107ff37	Scostamento Verticale	LENGTH		4	1
PARAM	93a5c642-7216-4b55-9e70-5c4f1b3a7e23	Copri_Tubi_collettore_finale	YESNO		8	1
PARAM	62bcf445-8a6d-48b0-9795-39176da0e391	Copri_tubi_collettore_iniziale	YESNO		8	1
PARAM	9d35f746-6e75-4be4-b072-fa056b52281b	Diametro_Foro_Per_Staff_Di_Sospensione	LENGTH		4	1
PARAM	b8cf084c-293c-4329-baad-3761f3d0bb05	Spessore tubo	LENGTH		4	1
PARAM	2e73fb4c-2a1d-4aa1-a2cb-b93b5ac3ca4a	Temperatura ambiente	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	45518e50-b6fa-47b8-a871-9eac1dbc3cc7	Codice	TEXT		6	1
PARAM	e89dd350-3fc9-48b2-99be-78f9852c420a	Materiale_isolante	MATERIAL		2	1
PARAM	ac002f52-6fe2-4bc3-9668-ec5267a5d824	Materiale_Staffe_Di_Sospensione	MATERIAL		2	1
PARAM	6a23f558-ac26-4a23-9c80-72a15b61e575	Spessore standard Isolamento 30 mm	YESNO		2	1
PARAM	fbfa5659-7813-41c0-98ea-a693a5013618	Quantità di manicotti pressfitting GEBERIT_61703	INTEGER		6	1
PARAM	9f316459-2335-4d2c-93f1-79a15294c80f	Diametro esterno tubo	LENGTH		4	1
PARAM	35086a5d-f6ce-4745-ac20-68f3cc832480	Lunghezza fuori tutto	LENGTH		4	1
PARAM	6e691464-3955-46d7-a040-c257fb94eee4	Temperatura uscita acqua	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	3b8ebc67-486f-4791-aa6e-54c3e4eba80a	Spessore lamiera pannello	LENGTH		4	1
PARAM	f42b7c6b-2fc1-479e-a2b2-1b235d9caa2d	Potenza termica con deltaTm	HVAC_POWER		3	1
PARAM	c9fcfb6f-1772-4b15-83f6-e2484301c0d9	Taglia	TEXT		6	1
PARAM	ed5c4f70-09dc-4548-adf7-8fadd972ccb8	Diametro interno tubo	LENGTH		4	1
PARAM	fb3e5b70-d410-4680-9483-fd9673e4171b	Temperatura massima ingresso acqua	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	7972e972-62bf-4743-b2db-1342544c298c	Scossalina_Anticonvettiva	YESNO		6	1
PARAM	408b2a75-2bf2-4759-bf72-cb7e8ea38eb0	Copri_tubi_Sul_Lato_Entrata	YESNO		8	1
PARAM	78a92176-40b6-4dce-a091-157cc98431d7	Minima altezza di installazione	LENGTH		3	1
PARAM	5ec1fe76-380f-4995-95b1-bc48e6e620a5	Diametro_Connessione_Maschio_Tubo_Uscita_Dal_Collettore	LENGTH		4	1
PARAM	ee2bf87c-ddb5-41a8-abc7-8eef19baed1a	Materiale Profilati a omega	MATERIAL		2	1
PARAM	f48db480-8b96-48fb-bac5-cd21837b88b5	Quantita_Di_Maniconi_Acciao_Carbonio_Geberit	INTEGER		6	1
PARAM	76702982-256d-4e19-bcef-16cf731f4cd0	Sito_Web_Costruttore	URL		6	1
PARAM	7adde188-c05a-4462-8888-83885512456c	Materiale Pannello	MATERIAL		2	1
PARAM	e9260d89-1094-489f-af00-4e81806d197d	Distanza_Fra_Le_Staffe_Di_Sospensione	LENGTH		4	1
PARAM	b56e258a-c54f-4be0-9c04-200e3f6d0cf8	Scheda Tecnica	URL		6	1
PARAM	25af888a-05d9-4d8b-a9d5-a26cdd426fdb	Potenza termica con deltaTm 55°C	HVAC_POWER		3	1
PARAM	0b8aa18b-454e-4e4b-bae1-6a02ba31381c	Serie	TEXT		6	1
PARAM	bc3daf8d-c33c-47cc-8910-9fdec0fa8579	Numero_staffe_di_sospensione	INTEGER		8	1
PARAM	80352f90-4537-4ac5-987a-db7c33e42683	Portata acqua	PIPING_FLOW		3	1
PARAM	55925e90-edcc-4e0b-8abd-262bc3a628f9	Perdita di carico	HVAC_PRESSURE		3	1
PARAM	8ea52a93-dec2-4a0b-a881-4fe0ad4daec4	Temperatura ingresso acqua	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	99733399-66bb-4461-b200-1127c02e84f5	Lunghezza_Tubi_Collettore_Finale	LENGTH		4	1
PARAM	ba22fca6-2c60-4a09-b348-392fc97e1f1c	Staffe_di_sospensione6	YESNO		8	1
PARAM	adbcc9a8-b3a8-46f8-aeae-0e429073d94a	Disegnatore	TEXT		5	1
PARAM	b56767aa-cc61-4028-8c61-3ea76ee6ac46	Asse_Tubi	LENGTH		4	1
PARAM	a4d06faa-bcb5-4174-9927-36e1010e1ed6	Staffe_di_sospensione9	YESNO		8	1
PARAM	5c22edad-8e7c-424a-874d-1ce5f5b41ad8	Collettore_Finale	YESNO		6	1
PARAM	9504f4ad-b8d5-4083-9be0-adb52189ecfb	Lunghezza_Totale	LENGTH		4	1
PARAM	9d9a1db0-acf0-4ff4-bafe-20700c5962f7	Quota A posizione punto sospensione	LENGTH		4	1
PARAM	bd8126b7-61d3-43e9-a7cf-fb7a5be57382	Materiale_Tubo	MATERIAL		2	1
PARAM	3c4aa5b7-5b68-413b-a974-9c31b08df645	Peso	TEXT		6	1
PARAM	004c62be-aead-4e3c-a9f0-b649de063abd	Diametro_Interno_Tubi_In_Acciaio	LENGTH		4	1
PARAM	b828edc0-523b-47c7-9633-788d6ec92701	Contenuto Acqua	PIPING_VOLUME		3	1
PARAM	c86f70c3-4d7a-4988-8bdb-5ea4eb8cdf9c	Quota B posizione punto sospensione	LENGTH		4	1
PARAM	cc0894c6-8af2-45fc-8b83-fc35badc68c9	Tipo_Di_Collettore_Iniziale	TEXT		6	1
PARAM	290992c7-06d1-4dbb-9118-21ad5fcd5185	Isolante_50mm	YESNO		2	1
PARAM	f41eb3c7-89ef-4365-bec7-019d6fbd5c80	Scelta del tipo di testo	FAMILYTYPE	-2000151	5	1
PARAM	4737a4cd-3100-48ba-b7ee-1368d93f847f	Materiale Isolamento	MATERIAL		2	1
PARAM	cb9486ce-0ab6-44d2-80b4-64b0c7b4dfc3	Coperture_Superiori	YESNO		6	1
PARAM	9b9757d1-350d-45e5-8815-d8a0a5cb3cb9	Diametro_Connessione_Maschio_Tubo_Ingresso_Al_Collettore	LENGTH		4	1
PARAM	5dcf8cd9-d595-4de0-bbb0-5d61be1e0199	Numero_di_coprigiunti	INTEGER		8	1
PARAM	0a8d4eda-b549-433a-b702-972d6603c22d	Diametro_Attaco_Femmina_Scarico_Acqua	LENGTH		4	1
PARAM	c827b9db-c33e-4027-ae7c-e239a1e616c2	Staffe_di_sospensione12	YESNO		8	1
PARAM	545dd3e8-449c-4a3c-9c87-ae5a7aae91a8	Copri_tubi_Al_Lato_Di_Uscita	YESNO		8	1
PARAM	beeadbea-603d-4f68-978a-b09cb243ac7b	Materiale_Pannello_Radiante	MATERIAL		2	1
PARAM	dc9a86ec-4b65-4d5a-a975-be8b954ca05d	Lunghezza_Tubi_Lato_Uscita	LENGTH		4	1
PARAM	40c58eee-b67b-448b-acad-a718e74a098f	Diametro_Attacco_Femina_Sfiato_Aria	LENGTH		4	1
PARAM	1f999ef3-bf0f-4199-9107-1517a0af6822	Larghezza_Singolo_Elemento_(passo)	LENGTH		4	1
PARAM	184624f6-d12f-4be0-9073-c09e3ae6afc3	Spessore bordi pannello	LENGTH		4	1
PARAM	4ab8f5f6-ddb6-4b7e-bc83-6d2e1054041c	Larghezza fuori tutto	LENGTH		4	1
PARAM	9b6008fc-5bde-474c-b7cb-3b828e380cbc	Lunghezza_Tubi_Lato_Ingresso	LENGTH		4	1
PARAM	77c853ff-f227-4203-9208-0579df39b379	Lunghezza_Tubi_Collettore_Iniziale	LENGTH		4	1
