# This is a Revit shared parameter file.
# Do not edit manually.
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1
*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	Texte
GROUP	2	Materiali e finiture
GROUP	3	Dati di Progetto
GROUP	4	Dimensioni
GROUP	5	Altro
GROUP	6	Dati di Identificazione
*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE
PARAM	4a4eb509-bcde-4555-82d8-af847ba42b7c	IfcParametre	TEXT		1	1
PARAM	20974f3c-270e-47eb-b8a7-6937b107ff37	Scostamento Verticale	LENGTH		4	1
PARAM	b8cf084c-293c-4329-baad-3761f3d0bb05	Spessore tubo	LENGTH		4	1
PARAM	2e73fb4c-2a1d-4aa1-a2cb-b93b5ac3ca4a	Temperatura ambiente	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	45518e50-b6fa-47b8-a871-9eac1dbc3cc7	Codice	TEXT		6	1
PARAM	d3d19652-bd1b-4611-94db-0999d23a011a	Tipo di installazione	TEXT		6	1
PARAM	6a23f558-ac26-4a23-9c80-72a15b61e575	Spessore standard Isolamento 30 mm	YESNO		2	1
PARAM	fbfa5659-7813-41c0-98ea-a693a5013618	Quantità di manicotti pressfitting GEBERIT_61703	INTEGER		6	1
PARAM	9f316459-2335-4d2c-93f1-79a15294c80f	Diametro esterno tubo	LENGTH		4	1
PARAM	35086a5d-f6ce-4745-ac20-68f3cc832480	Lunghezza fuori tutto	LENGTH		4	1
PARAM	6e691464-3955-46d7-a040-c257fb94eee4	Temperatura uscita acqua	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	3b8ebc67-486f-4791-aa6e-54c3e4eba80a	Spessore lamiera pannello	LENGTH		4	1
PARAM	f42b7c6b-2fc1-479e-a2b2-1b235d9caa2d	Potenza termica con deltaTm	HVAC_POWER		3	1
PARAM	c9fcfb6f-1772-4b15-83f6-e2484301c0d9	Taglia	TEXT		6	1
PARAM	ed5c4f70-09dc-4548-adf7-8fadd972ccb8	Diametro interno tubo	LENGTH		4	1
PARAM	fb3e5b70-d410-4680-9483-fd9673e4171b	Temperatura massima ingresso acqua	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	78a92176-40b6-4dce-a091-157cc98431d7	Minima altezza di installazione	LENGTH		3	1
PARAM	ee2bf87c-ddb5-41a8-abc7-8eef19baed1a	Materiale Profilati a omega	MATERIAL		2	1
PARAM	76702982-256d-4e19-bcef-16cf731f4cd0	Sito_Web_Costruttore	URL		6	1
PARAM	7adde188-c05a-4462-8888-83885512456c	Materiale Pannello	MATERIAL		2	1
PARAM	b56e258a-c54f-4be0-9c04-200e3f6d0cf8	Scheda Tecnica	URL		6	1
PARAM	25af888a-05d9-4d8b-a9d5-a26cdd426fdb	Potenza termica con deltaTm 55°C	HVAC_POWER		3	1
PARAM	0b8aa18b-454e-4e4b-bae1-6a02ba31381c	Serie	TEXT		6	1
PARAM	80352f90-4537-4ac5-987a-db7c33e42683	Portata acqua	PIPING_FLOW		3	1
PARAM	55925e90-edcc-4e0b-8abd-262bc3a628f9	Perdita di carico	HVAC_PRESSURE		3	1
PARAM	8ea52a93-dec2-4a0b-a881-4fe0ad4daec4	Temperatura ingresso acqua	HVAC_TEMPERATURE		3	1
PARAM	adbcc9a8-b3a8-46f8-aeae-0e429073d94a	Disegnatore	TEXT		5	1
PARAM	9d9a1db0-acf0-4ff4-bafe-20700c5962f7	Quota A posizione punto sospensione	LENGTH		4	1
PARAM	bd8126b7-61d3-43e9-a7cf-fb7a5be57382	Materiale_Tubo	MATERIAL		2	1
PARAM	3c4aa5b7-5b68-413b-a974-9c31b08df645	Peso	TEXT		6	1
PARAM	b828edc0-523b-47c7-9633-788d6ec92701	Contenuto Acqua	PIPING_VOLUME		3	1
PARAM	c86f70c3-4d7a-4988-8bdb-5ea4eb8cdf9c	Quota B posizione punto sospensione	LENGTH		4	1
PARAM	f41eb3c7-89ef-4365-bec7-019d6fbd5c80	Scelta del tipo di testo	FAMILYTYPE	-2000151	5	1
PARAM	4737a4cd-3100-48ba-b7ee-1368d93f847f	Materiale Isolamento	MATERIAL		2	1
PARAM	184624f6-d12f-4be0-9073-c09e3ae6afc3	Spessore bordi pannello	LENGTH		4	1
PARAM	4ab8f5f6-ddb6-4b7e-bc83-6d2e1054041c	Larghezza fuori tutto	LENGTH		4	1
